проект

**Приказ**

**«Об утверждении коэффициентов (К1, К2) и К2 применяемых для расчета нормативных тепловых потерь соответственно в паровых и водяных тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть»**

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530, в целях осуществления производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть», **приказываю:**

1. Утвердить и применять при расчетах нормативных потерь тепловой энергии в паровых и водяных тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть» коэффициенты износа тепловой изоляций (К1, К2) и К2 в соответствии с Приложениями 1, 2, 3.
2. Отделу топливных ресурсов и теплоснабжения:

- в течение трех рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование в газете «Эркин Too», а также на официальных веб сайтах Правительства Кыргызской Республики и Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации.

1. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Мырзаканова К. Н.

**Председатель Д.Т. Зилалиев**

**Приложение 1**

Коэффициент (**К1**) к удельным потерям тепла для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенное наружное охлаждение через тепловую изоляцию и конденсацию пара, вызывающую переход пара во влажно-паровое состояние со степенью сухости **Х<1**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование потребителя** | **Обозначение** | **Величина** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Магистральный паропровод ОАО «Бишкектеплосеть»** | | |
|  | **К1** | **3,38** |
| **Паропроводы ответвлений от магистрали к потребителям** | | |
| **ОсОО ТПК «Экипаж»** | **К1** | **4,3** |
| **ОАО «Бишкексут»** |  | **3,75** |
| **СП «Амал»** |  | **1,76** |
| **ОАО Завод «ЖБИ»** |  | **4,19** |
| **КП Химчистка «Новость»** |  | **7,09** |
| **ЛОК «Жыргал»** |  | **2,35** |
| **МП БПК** |  | **3,44** |
| **ОсОО «Таттуу»** |  | **5,51** |
| **Пост ЭЦ ст.Бишкек -2 ГП «НК КТЖ»** |  | **5,65** |
| **ВММ ГП «НК КТЖ»** |  | **5,75** |
| **ФОП ГП «НК КТЖ»** |  | **14,02** |
| **Национальный госпиталь** |  | **8,0** |
| **Автобаза мэрии г.Бишкек** |  | **3,37** |
| **ДЭ –ДЖУ Ала-Тоо** |  | **2,6** |
| **ЗПБ «Дельфин»** |  | **3,0** |
| **ОАО «Арпа»** |  | **7,98** |
| **Котельная Бишкексельмаш КП «БТЭ»** |  | **6,94** |
| **Пост ЭЦ ст.Аламедин ГП «НК КТЖ»** |  | **3,72** |
| **ГП «НК КТЖ» (Пожарный поезд, ВСЦ, ВЧД, НГЧ), ТСЖ «Алга-Запад», НО-108** |  | **5,29** |

**Приложение 2**

Коэффициент **(К2)** к удельным нормативным потерям тепла для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенную конденсацию пара в паропроводах за счет неравномерного сезонного потребления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр | Май | Июнь | Июдь | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек. |
| 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |

**Приложение 3**

Коэффициенты износа тепловой изоляции (**К2**) для водяных тепловых сетей в зависимости от сроков износа полученных по результатам испытаний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент износа | Годы эксплуатации тепловой изоляции | | |
| до 5 лет | от 5 до 10 лет | свыше 10 лет |
| К2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |